IARU:n taajuusjakosuositus V/U/SHF- alueille

Maksimiteho näillä bandeilla 150W

Bandi Mode Bandi Mode Bandi Mode

50 MHz/6m 432 MHz/70cm 1296 MHz/23cm 50.000-50.100 Vain CW 145.200 V16 Miehitetyt avaruusasemat 432.000-432.150 Vain CW 1240.000-1243.250 Kaikki lähetteet 50.100-50.500 Kapeakaistalähetteet 145.2125 V17 Simplex ( V16 -V47) 432.150-432.500 CW/SSB 1243.250-1260.000 ATV 50.500-52.000 Kaikki lähetteet 145.225 V18 432.500-432.600 Lineaariset toistimet sisään 1260.000-1270.000 Satelliitit Käyttö: 145.2375 V19 432.600-432.800 Lineaariset toistimet ulos 1270.000-1272.000 Kaikki lähetteet 50.020-50.080 Vain majakat 145.250 V20 432.800-432.990 Majakat 1272.000-1290.994 ATV 50.100-50.130 Vain maanosien väliset yhteydet 145.2625 V21 432.994-433.381 Toistimet sisään 1290.994-1291.481 Toistimet sisään RM0-RM19 50.090 CW-aktiviteetin keskitaajuus 145.275 V22 433.394-433.581 FM-simplex 1291.494-1296.000 Kaikki lähetteet 50.110 DX-kutsutaajuus 145.2875 V23 433.600-434.594 Kaikki lähetteet 1296.000-1296.150 CW 50.150 SSB-aktiviteetin keskitaajuus 145.300 V24 RTTY 434.594-434.981 Toistimet ulos 1296.150-1296.800 CW/SSB 50.185 Crossband aktiviteetin keskitaajuus 145.3125 V25 434.981-438.000 Satelliitit 1296.800-1296.9875 Vain majakat 50.200 MS-aktiviteetin keskitaajuus (CW/SSB) 145.325 V26 Käyttö: 1296.994-1297.481 Toistimet ulos RM0-RM19 50.510 SSTV (AFSK) 145.3375 V27 432.000-432.025 EME 1297.494-1297.981 FM-Simplex SM20-SM39 50.550 FAX 145.350 V28 432.050 CW-aktiviteetin keskitaajuus 1298.000-1300.000 Kaikki lähetteet 50.600 RTTY (FSK) 145.3625 V29 432.200 SSB-aktiviteetin keskitaajuus Käyttö: 50.620-50.750 Digitaaliset lähetteet 145.375 V30 432.350 Mikroaalto talk-back keskitaajuus 1240.000-1241.000 Digitaalilähetteet 51.210-51.390 Toistimet sisään 145.3875 V31 432.500 Kapeakaista SSTV- kutsutaajuus 1296.000-1296.025 EME 51.410-51.590 FM-simplex F41-F59 (kanavajako 20 kHz) 145.400 V32 432.600 RTTY (FSK/PSK) 1296.200 CW/SSB-aktiviteetin keskitaajuus 51.510 FM-simplex kutsukanava F51 145.4125 V33 432.700 FAX (FSK) 1296.400-1296.600 Lineaariset toistimet sisään 51.810-51.990 Toistimet ulos RF81-RF99 145.425 V34 432.725* Pakettirunkoverkko 1296.500 SSTV 145.4375 V35 432.750 Pakettiradio 1296.600 RTTY 144 MHz/2m 145.450 V36 432.775* Pakettirunkoverkko 1296.600-1296.800 Lineaariset toistimet ulos 144.000-144.035 Vain EME (CW/SSB) 145.4625 V37 433.400 SSTV (FM/AFSK) 1296.700 FAX 144.035-144.150 Vain CW 145.475 V38 433.425 U274 Simplex (U272 - U286) 1297.500 FM-aktiviteetin keskitaajuus 144.150-144.400 SSB 145.4875 V39 433.450 U276 1298.500-1300.000 Digitaaliset lähetteet 144.400-144.490 Majakat 145.500 V40 FM-kutsutaajuus 433.475 U278 144.500-144.800 Kaikki lähetteet 145.5125 V41 433.500 U280 FM-kutsutaajuus 2.3 GHz 144.800-144.990 Digitaaliset lähetteet 145.525 V42 433.525 U282 2300.000-2320.000 Kansallinen käyttö 144.994-145.1935 Toistimet sisään (12.5 kHz kanavajako) 145.5375 V43 433.550 U284 2320.000-2320.150 Vain CW 145.194-145.5935 FM-simplex (12.5 kHz kanavajako) 145.550 V44 433.575 U286 2320.150-2320.800 CW/SSB 145.594-145.7935 Toistimet ulos RV48-RV62 (12.5 kHz kanavajako) 145.5625 V45 433.600 RTTY (AFSK/FM) 2320.800-2321.000 Vain majakat 145.800-146.000 Satelliitit 145.575 V46 433.625 Pakettirunkoverkko 2321.000-2322.000 FM (simplex ja toistimet) Käyttö: 145.5875 V47 433.650 Paketti BBS 1200 Bd portit 2322.000-2400.000 Kaikki lähetteet 144.050 CW-aktiviteetin keskitaajuus Toistimet ulos Toistimet sisään 433.675 Paketti, paikallisliik. (1200 Bd) 2400.000-2450.000 Satelliitit 144.100-144.126 Meteor Scatter Random CW 145.600 RV48 145.000 433.700 Paketti, paikallisliik. (9600 Bd) Käyttö: 144.140-144.150 FAI CW 145.6125 RV49 145.0125 433.725 Cluster 1200 Bd portit 2304.000-2308.000 Kapeakaistalähetteet 144.150-144.160 FAI SSB 145.625 RV50 145.025 433.750 Pakettiradio 2320.000-2320.025 EME 144.195-144.205 Meteor Scatter Random SSB 145.6375 RV51 145.0375 433.775 Pakettirunkoverkko 2320.200 SSB-aktiviteetin keskitaajuus 144.300 SSB-aktiviteetin keskitaajuus 145.650 RV52 145.050 434.450 Pakettiradio 2322.000-2355.000 ATV 144.390-144.400 Meteor Scatter Random SSB 145.6625 RV53 145.0625 434.475 Paketti BBS 9600 Bd portit 2355.000-2365.000 Digitaaliset lähetteet 144.490 SAREX-uplink 145.6875 RV55 145.0875 434.500 Cluster 9600 Bd portit 2365.000-2370.000 Toistimet 144.500 SSTV -kutsutaajuus 145.700 RV56 145.100 434.525* Pakettirunkoverkko 2370.000-2392.000 ATV 144.525 ATV SSB talk-back keskitaajuus 145.7125 RV57 145.1125 434.550 Pakettiradio 2392.000-2400.000 Digitaaliset lähetteet 144.600 RTTY-kutsutaajuus 145.725 RV58 145.125 434.575* Pakettirunkoverkko 144.700 FAX-kutsutaajuus 145.7375 RV59 145.1375 Toistimet ulos Toistimet sisään 144.750 ATV-kutsutaajuus/talk-back 145.750 RV60 145.150 434.600 RU368 433.000 144.825 Pakettiradio 145.7625 RV61 145.1625 434.625 RU370 433.025 144.850 Pakettiradio 145.775 RV62 145.175 434.650 RU372 433.050 144.875 Pakettiradio 145.7875 RV63 145.1875 434.675 RU374 433.075 145.000-145.1875 Toistimet sisään 145.800 V64 Miehitetyt avaruusasemat (duplex) 434.700 RU376 433.100 434.725 RU378 433.125 434.750 RU380 433.150 434.775 RU382 433.175 434.800 RU384 433.200 434.825 RU386 433.225 434.850 RU388 433.250 434.875 RU390 433.275 434.900 RU392 433.300 434.925 RU394 433.325 434.950 RU396 433.350 434.975 RU398 433.375

* näitä kanavia voidaan käyttää myös runkoverkon full duplex yhteyksille, mikäli paikallinen kanavatilanne sen sallii.